# Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços Nº 20191712S031HUAPA

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, com endereço à Av. Diamante, esquina com rua Mucuri s/n, Jardim Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.969-210.

# Objeto: Serviço

**Data** **de** **Início** **do** **recebimento** **das** **propostas:** **17/12/2019** **Data** **Final** **do** **recebimento** **das** **propostas:** **26/12/2019**

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderão ser encontrados na plataforma eletrônica [**www.bionexo.com.br**.](http://www.bionexo.com.br/) Não possuindo cadastro ativo no portal supracitado, o detalhamento do objeto deverá ser solicitado no endereço de e-mail: [compras.go@igh.org.br](mailto:compras.go@igh.org.br) ou ligar para (62) 3217-8923, o orçamento deverá ser enviado via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos

itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta. Em tempo, informamos que se encontra disponível fisicamente o detalhamento do edital no seguinte endereço: Av. Diamante, esquina com rua Mucuri s/n, Jardim Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.969-

210. O resultado será publicado em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das propostas.

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** **DO** **SERVIÇO** | **QTDE** |
| Serviço de manutenção em janelas e divisórias - instalação de vidro comum, medidas: 1,18 x 1,04 mts, espessura 4mm (SAME) | 1 |
| Serviço de manutenção em janelas e divisórias - instalação de vidro comum, medidas: 1,04 x 0,68 mts, espessura 4mm (CAF) | 1 |
| Serviço de manutenção em janelas e divisórias - instalação de vidro comum, medidas: 1,18 x 1,04 mts, espessura 4mm (CME) | 1 |