1

7/10/2023

Bionexo

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 17/10/2023 16:02

**Comprador**

IGH - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (11.858.570/0004-86)

AV. DIAMANTE, ESQUINA C/ A RUA MUCURI, SN - JARDIM CONDE DOS ARCOS - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO CEP: 74969-210

**Relação de Itens (Confirmação)**

Pedido de Cotação : 311325589

COTAÇÃO Nº 49416 - MANUTENÇÃO PREDIAL - HEAPA SET/2023

Frete Próprio

Observações: \*PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. \*FRETE: Só serão aceitas

propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020,

dia e horário especificado. \*CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar

regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. \*REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao

Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores

Data de Confirmação : Todas

**Faturamento**

**Mínimo**

**Validade da**

**Proposta**

**Condições de**

**Pagamento**

**Fornecedor**

**Prazo de Entrega**

**Frete Observações**

**FERRAGISTA AREIAO EIRELI**

GOIÂNIA - GO

Maria Salette Bastos - (62) 3285-

5 dias após

confirmação

1

R$ 0,0000

07/10/2023

30 ddl

CIF

null

2

000

areiaofer@gmail.com

**[Mais informações](javascript: f_mais_info(226111))**

**Programação**

**de Entrega**

**Preço**

**Unitário Fábrica**

**Preço**

**Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário**

**Produto**

**Código**

**Fabricante**

**Embalagem Fornecedor Comentário Justificativa**

ESMERILHADEIRA

ANGULAR 7 --

ESMERILHADEIRA

ANGULAR 7 --

>ESMERILHADEIRA

ANGULAR 7 POL;

;Mira

Suprimentos

não

>

ESMERILHADEIRA

ANGULAR 7 POL;

Danielly

Evelyn

Pereira Da

ELÉTRICA REFERENCIA

GWS 22-180 - TENSÃO

ELETRICA REFERENCIA

GWS 22-180 - TENSAO

220V POTENCIA 2200W

VELOCIDADE 0-8500RPM;

TAMANHO DO DISCO

180MM; ROSCA DO EIXO:

M14; GARANTIA MINIMA

DE 12 - BOSCH

respondeu

email de

homologação. 1.257,0000 0,0000

- Prime

comercio

pagamento a

vista.

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

R$

R$

R$

1

26167

-

UNIDADE

null

1 Unidade

Cruz

2

20V POTENCIA 2200W

1.257,0000

VELOCIDADE 0-8500RPM;

TAMANHO DO DISCO

80MM; ROSCA DO EIXO:

M14; GARANTIA MINIMA

DE 12 MESES.

1

7/10/2023

1

5:53

1

FURADEIRA DE IMPACTO

FURADEIRA DE IMPACTO

1/2 POL. 710W -->

FURADEIRA DE IMPACTO

1/2 POL 710W COM:

SELETOR DE FUNCAO;

EMPUNHADURA LATERAL

360; TENSAO 220V;

1

/2 POL. 710W -->

FURADEIRA DE IMPACTO

/2 POL 710W COM:

1

SELETOR DE FUNÇÃO;

EMPUNHADURA LATERAL

;

Mira

Danielly

Evelyn

Pereira Da

Cruz

360; TENSÃO 220V;

Suprimentos

e Coutinho

não

responderam

email de

POTENCIA 710W;

VELOCIDADE APROX. 0-

600 RPM; IMPACTOS

POR MINUTO APROX. 0-

7600 IPM; VELOCIDADE

VARIÁVEL; DIÂMETRO DO

MANDRIL 1/2;

POTENCIA 710W;

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

VELOCIDADE APROX. 0-

2600 RPM; IMPACTOS

POR MINUTO APROX. 0-

47600 IPM; VELOCIDADE

VARIAVEL; DIAMETRO DO

MANDRIL 1/2;

R$

R$

R$

552,0000

2

57241

-

UNIDADE

null

1 Unidade

2

552,0000 0,0000

17/10/2023

15:53

4

homologação.

PERFURAÇÃO EM AÇO,

MADEIRA, ALVENARIA;

GARANTIA MINIMA DE 12

MESES.

PERFURACAO EM ACO,

MADEIRA, ALVENARIA;

GARANTIA MINIMA DE 12

MESES. - STANLEY

MAQUINA INVERSORA DE

SOLDA 200AH BIVOLT-->

CARACTERISTICA DE

SOLDAGEM:DC;

POTENCIA APARENTE

(KVA):5,8-12,1; TENSAO

DE ALIMENTACAO

MAQUINA INVERSORA DE

SOLDA 200AH BIVOLT-->

CARACTERÍSTICA DE

SOLDAGEM:DC;

POTENCIA APARENTE

(KVA):5,8-12,1; TENSÃO

DE ALIMENTAÇÃO

1

10/220V; CORRENTE DE

110/220V; CORRENTE DE

Danielly

Evelyn

Pereira Da

Cruz

ALIMENTACAO(A): 46/55:

TENSAO EM VAZIO (V):

ALIMENTAÇÃO(A): 46/55:

TENSÃO EM VAZIO (V):

81/71: FAIXA DE

;Prime

comercio

pagamento a 1.560,0000 0,0000

vista.

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

8

1/71: FAIXA DE

R$

R$

R$

3

56619

-

UNIDADE

null

1 Unidade

AJUSTE(MM): 1,6-

,25/1,6-4,0:FATOR DE

TRABALHO

35@80/200@50: CLASSE

DE PROTECAO: IP21;

CABO POSITIVO COM

PORTA ELETRODO E

CABO NEGATIVO COM

OLHAL) GARANTIA

1.560,0000

AJUSTE(MM): 1,6-

,25/1,6-4,0:FATOR DE

3

3

17/10/2023

15:53

TRABALHO

1

1

35@80/200@50: CLASSE

DE PROTEÇÃO: IP21;

CABO POSITIVO COM

PORTA ELETRODO E

CABO NEGATIVO COM

OLHAL) GARANTIA

MINIMA DE 12 MESES. -

BOX FLAMA

MINIMA DE 12 MESES.

4

MARTELO

DEMOLIDOR/ROMPEDOR

HORIZONTAL

73643

-

MARTELO

DEMOLIDOR/ROMPEDOR

HORIZONTAL

UNIDADE FERRAGISTA

AREIAO

null

-

R$

R$

1 Unidade

R$

Danielly

Evelyn

Pereira Da


3.030,0000 0,0000

3.030,0000

EIRELI

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat\_adjudica.jsp

1/2



1

7/10/2023

Bionexo

ELETROPNEUMATICO SDS

ELETROPNEUMATICO SDS

M - BOSCH

Cruz

M

1

7/10/2023

1

5:53

MARTELO

PERFURADOR/ROMPEDOR

20W 2,7J -->MARTELO

PERFURADOR/ROMPEDOR

2W 2,7J COM COLETOR

DE PÓ E MALETA SDS

PLUS; FREQUENCIA

MARTELO

PERFURADOR/ROMPEDOR

820W 2,7J -->MARTELO

PERFURADOR/ROMPEDOR

82W 2,7J COM COLETOR

DE PO E MALETA SDS

PLUS; FREQUENCIA

50/60HZ: CORRENTE

3,9A: CAPACIDADE DE

PERFURACAO EM

CONCRETO 24MM:

CAPACIDADE DE

PERFURACAO EM

MADEIRA 30MM;

CAPACIDADE DE

8

8

5

0/60HZ: CORRENTE

3

,9A: CAPACIDADE DE

PERFURAÇÃO EM

CONCRETO 24MM:

CAPACIDADE DE

PERFURAÇÃO EM

MADEIRA 30MM;

CAPACIDADE DE

Danielly

Evelyn

Pereira Da

Cruz

;Mira

Suprimentos

não

respondeu 1.135,0000 0,0000

email de

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

R$

R$

R$

5

56617

-

UNIDADE

null

1 Unidade

1.135,0000

1

7/10/2023

15:53

homologação.

PERFURAÇÃO EM METAL

3MM FORÇA DE

IMPACTO (JOULE) 2,4J:

ROTAÇÃO SEM CARGA

PERFURACAO EM METAL

13MM FORCA DE

IMPACTO (JOULE) 2,4J:

ROTACAO SEM CARGA

870RPM IMPACTO 4850

IPM/ LIMITADOR DE

PROFUNDIDADE:

1

8

70RPM IMPACTO 4850

IPM/ LIMITADOR DE

PROFUNDIDADE:

EMPUNHADORA

AUXILIAR.

EMPUNHADORA

AUXILIAR. - BOSCH

NIVEL LINEAR A LASER

PROFISSIONAL 50

METROS --> NIVEL

NIVEL LINEAR A LASER

PROFISSIONAL 50

METROS --> NIVEL

LINEAR A LASER 50 MT

PROFISSIONAL: CLASSE

DE LASER 2: RAIO DE

ACAO 10M: RAIO DE

ACAO COM RECEPTOR

LASER 50M: PREVISAO

MAIS OU MENOS 0,3MM:

RAIO DE ACAO DOS

PONTOS LASER MAX 5M

(FUNDO): PROJECAO 3

LINHAS; PROTECAO

CONTRA PO E

LINEAR A LASER 50 MT

PROFISSIONAL: CLASSE

DE LASER 2: RAIO DE

AÇÃO 10M: RAIO DE

AÇÃO COM RECEPTOR

LASER 50M: PREVISÃO

MAIS OU MENOS 0,3MM:

RAIO DE AÇÃO DOS

PONTOS LASER MAX 5M

(FUNDO): PROJEÇÃO 3

LINHAS; PROTEÇÃO

CONTRA PÓ E

;Prime

Comercio

pagamento a

vista. - Mira

Suprimentos

não

respondeu

email de

homologação.

Danielly

Evelyn

Pereira Da

Cruz

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

R$

R$

R$

6

56618

-

UNIDADE

null

1 Unidade

4.100,0000 0,0000

4.100,0000

17/10/2023

15:53

PROJECOES DE AGUA;

ALIMENTACAO ELETRICA

PROJEÇÕES DE ÁGUA;

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

4

X1,5V LR6 (AA) -

DEWALT

4

X1,5V LR6 (AA)

SERRA MARMORE 125MM

2000RPM --> SERRA

MÁRMORE SEM DISCO

GDC 14-40 220V 1450W

(DESCRIÇÃO

SERRA MARMORE 125MM

12000RPM --> SERRA

MARMORE SEM DISCO

GDC 14-40 220V 1450W

(DESCRICAO

1

;

Mira

Danielly

Evelyn

Pereira Da

Cruz

COMPLEMENTAR:

COMPLEMENTAR:

Suprimentos

e Coutinho

não

responderam

email de

POTÊNCIA: 1.450 W

NÚMERO DE ROTAÇÕES

(SEM CARGA): 12.000 R.

P. M PESO: 2,8KG

POTENCIA: 1.450 W

NUMERO DE ROTACOES

(SEM CARGA): 12.000 R.

P. M PESO: 2,8KG

CAPACIDADE DO DISCO:

125MM MAX.

CAPACIDADE DE CORTE:

40MM VOLTAGEM: 220V)

GARANTIA MINIMA DE 12

MESES - MAKITA

FERRAGISTA

AREIAO

EIRELI

R$

R$

R$

735,0000

7

26152

-

UNIDADE

null

1 Unidade

735,0000 0,0000

17/10/2023

15:53

CAPACIDADE DO DISCO:

homologação.

1

25MM MÁX.

CAPACIDADE DE CORTE:

0MM VOLTAGEM: 220V)

4

GARANTIA MÍNIMA DE 12

MESES

**Total**

**Parcial:**

R$

7

7

.0

.0

12.369,0000

Total de Itens da Cotação: 7

Total de Itens Impressos: 7

**Total**

**Geral:**

R$

12.369,0000

Clique [aqui](javascript:chama_completo(311325589)) para geração de relatório completo com quebra de página

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat\_adjudica.jsp

2/2

